附件2：

关于建筑材料及制品燃烧性能分级说明

我国早期引用国外（欧盟）关于建筑材料燃烧性能分级体系，分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级。现我国修订发布了《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012），分为A、B1、B2、B3四个等级。

附表

 国标和欧标建筑材料及制品的燃烧性能等级

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧性能等级 | 名称 | 燃烧性能等级 | 名称 |
| **国标** | 欧标 |  | **国标** | 欧标 |  |
| **A** | A1、A2 | 不燃材料（制品） | **B2、** | D、E | 可燃材料（制品） |
| **B1** | B、C | 难燃材料（制品） | **B3** | F | 易燃材料（制品） |