|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **品牌** | **规格** | **型号** | **单价（元）** | **数量** | **院系/部门** |
| 空调 | TCL | 制冷量：5000W；制热量：5500W；匹数：2；是否变频：否； | KFRd-50GW/LB13 | 3,069.00 | 1 | 心理学院 |
| 空调 | 大金 | 制冷量：12300W；制热量：无（单冷）；匹数：5匹；是否变频：否； | FNVQ205AAKD | 12,300.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：3850W+1000W；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-35GW | 2,669.00 | 1 | 保卫部 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：3850W+1000W；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-35GW | 2,669.00 | 1 | 保卫部 |
| 空调 | 格力 | 匹数：2匹；制冷量5060w，制热量5760w+1200w(PTC)；额定电压220V~，额定频率50Hz；标准工况制冷/热输入功率1538w/1720w，制冷/热输入电流7.0/7.8A。 | 2匹 | 4,199.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W；制热量：12500W+3500W(PTC)；匹数：5；是否变频：否； | KFR-120LW（12568S）NhAc-3 | 7,896.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650W；制热量：2920+900；匹数：1；是否变频：否； | 26GW | 1,859.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500；制热量：3850+1000；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-35GW | 2,559.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650；匹数：1P；是否变频：否； | 26GW | 1,859.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5000W；制热量：6300W；匹数：2；是否变频：是； | 2匹 | 4,199.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：3850W；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-35 | 2,666.00 | 1 | 分子医学所 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3580W；制热量：3850W；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 2,800.00 | 1 | 工学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W；制热量：7800W；匹数：3P；是否变频：否； | KFR-72LW/(725891)NhAbD-3 | 6,049.00 | 1 | 工学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W；制热量：7800W+2100W(PTC)；匹数：3；是否变频：否； | KFR-72LW/(725891)NhAbD-3 | 6,049.00 | 1 | 工学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2600W；制热量：3500W；匹数：大1匹；是否变频：是； | KFR-26GW/(26592)FNhDa-A3 | 2,750.00 | 1 | 光华管理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500w；制热量：3850w；匹数：1.5P；是否变频：否； | 格力KFR-35GW | 2,559.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5030W；制热量：5760（6900）W；匹数：2匹；是否变频：否； | 2匹 | 4,199.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W；制热量：12500W；匹数：5；是否变频：否； | KFR-120LW（12568S）NhAc-3 | 7,896.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W；制热量：12500W；匹数：5；是否变频：否； | KFR-120LW（12568S）NhAc-3 | 7,896.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500；制热量：4500；匹数：1.5匹；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 3,100.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：3850W；匹数：1.5P；是否变频：否； | KFR-35GW | 2,559.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5030；制热量：5760；匹数：2；是否变频：否； | KFR-50GW/(50556)Ha-3 | 4,350.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200；制热量：8100；匹数：3；是否变频：否； | 2匹 | 3,836.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500；制热量：3850(4850)；匹数：1.5P；是否变频：定频； | KFR-35GW | 2,669.00 | 1 | 会议中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：6000W；制热量：2000W；匹数：3匹；是否变频：否； | KFR-72LW/(725891)NhAbD-3 | 6,049.00 | 1 | 交叉学科院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7250W；制热量：2270W；匹数：5；是否变频：否； | KFR-72LNhZaD3W | 7,199.00 | 1 | 人文社会科学研究院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500(450-3800)w；制热量：4500(800-5100)W；匹数：1.5匹；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 3,000.00 | 1 | 社会学系 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：1500W；匹数：1.5匹；是否变频：变频； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 3,000.00 | 1 | 社会学系 |
| 空调 | 格力 | 壁挂式冷暖空调；匹数：2；带来电速起功能 | 2匹 | 4,199.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650W；制热量：2920W；匹数：大1.0P；是否变频：否； | 26GW | 1,859.00 | 1 | 数学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2600；制热量：3700；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-35 | 2,666.00 | 1 | 数学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5030；制热量：5760；匹数：2匹；是否变频：否； | 2匹 | 4,199.00 | 1 | 数学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200；制热量：2600；匹数：3；是否变频：否； | KFR-72GW/(72556) | 5,359.00 | 3 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7210W；制热量：8100W；匹数：3匹；是否变频：否； | KFR-72GW/(72556) | 5,359.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W；制热量：12500W；匹数：5P；是否变频：否； | KFR-120LW/(12568S)NhAc-3) | 7,500.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500(450-3800)；制热量：4500(800-5100)；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 3,000.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500w；制热量4500w：；匹数1.5p：；是否变频：是； | KFR-35GW | 3,199.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5000；制热量：6300；匹数：2；是否变频：是； | KFR-50GW/(50556) | 5,700.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2600；制热量：-3600；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 2,996.00 | 1 | 校园服务中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：4300+880W；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 3,599.00 | 1 | 心理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：4300+880W；匹数：1.5匹；是否变频：是； | KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3 | 3,599.00 | 1 | 心理学院 |
| 空调 | 格力 | 类别：立柜式；匹数：5；定频/变频：定频；制冷量(W)：12000；制冷功率(W)：3930；循环风量(m3/h)：1750；电压/频率（V/HZ）：380/50；能效等级：3级；内机噪音(dB(A)：44-50；外机噪音(dB(A)：≤60 | KF-120LW/(12568S) | 7,790.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 匹数：3匹；其它：格力（GREE）3匹定频i酷冷暖圆柱柜机空调KFR-72LW/(72551)NhAa-3，空调类别：立柜式空调，能效等级：3级使用面积：30-40㎡，包装清单室内机×1；说明书×1；保修卡×1；遥控器×1；连接管×1；KFR-72LW/(72551)NhAa-3； | KFR-72LW/(72551)NhAa-3 | 6,199.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷类型：单冷；匹数：2匹 定频/变频：定频；能效等级：2级 电辅加热：支持；适用面积(平方米)：21-30 制冷量(W)：5090；制冷功率(W)：1458 制热量(W)：5760；制热功率(W)：1750 电辅加热功率(W)：1200 | KFR-50GW/K(50556)A2-N1 | 3,696.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：；制热量：；匹数：2匹；是否变频：是； | 2匹 | 4,199.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500；制热量：3850；匹数：1.5匹；是否变频：定频； | KFR-35GW/35570 | 2,150.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2060瓦；制热量：5760瓦；匹数：2匹；是否变频：定频； | KFR-50GW/(50556)NhAd-3 | 4,000.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500；制热量：3850；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-35GW | 2,669.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：3850W+1000W(PTC)；匹数：1.5P；是否变频：否； | KFR-35 | 2,666.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650；制热量：2920；匹数：大1匹；是否变频：否； | 26GW | 1,859.00 | 2 | 中古史中心 |
| 空调 | 海尔 | 制冷量：7200W；制热量：9100W；匹数：3；是否变频：是； | KFR-72GW/19HDA22AU1 | 6,100.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：2600W；制热量：4300W；匹数：1；是否变频：是； | KFR-26GW/WXDA1@ | 3,397.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：3500；制热量：4400；匹数：1.5P,变频 | KFR-35GW/BP3DN8Y-TA100(B1) | 4,790.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：3500；制热量：4400；匹数：1.5P,直流变频 | KFR-35GW/BP3DN8Y-TA100(B1) | 4,790.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：5000W；制热量：6100W；匹数：2匹；是否变频：变频 | MSZ-YK18VA | 6,950.00 | 1 | 环境学院 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：12200；制热量：14500；匹数：5；是否变频：是 | PSH-5JAKH3-S | 15,300.00 | 1 | 计算中心 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：7300单冷；匹数：3；是否变频：是； | PU-3VKD3-S | 9,300.00 | 1 | 计算中心 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：12200；制热量：14500；匹数：5；是否变频：是； | PSH-5JAKH3-S | 15,300.00 | 1 | 计算中心 |
| 空调 | 三菱电机 | 制冷量：7200；制热量：9000；匹数：3；是否变频：是； | MFZ-VJ72VA3P | 11,600.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 三菱电机 | 制冷量：3500；制热量：4200；匹数：1.5；是否变频：是； | FJ12VA1.5P | 4,300.00 | 1 | 计算中心 |